Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

**Świadczenie usług związanych z konserwacją dżwigu o numerze fabrycznym XPL 32167 RK – produkacji firmy ORONA**

### Opis wymagań:

Konserwacja obejmuje prace, których zakres ustalony jest instrukcją konserwacji oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego tj.:

- dokonywanie funkcjonalnych przeglądów wyciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadzenie drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;

- smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowania urządzeń;

- sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności zatrzymywania się urządzenia na przystankach;

- kontrola wzrokowa funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;

- sprawdzenie urządzeń pod katem jakości pracy;

- kontrola stanu oleju napędu (bez wymiany);

- oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;

- czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji;

- bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki z odpadami;

- bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;

- dodatkowe roczne i pięcioletnie przeglądy bezpieczeństwa;

- regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;

- inne czynności określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Wymagania szczegółowe:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie Zamawiającemu wykazu pracowników realizujących usługę przed przystąpieniem do realizacji usługi, każdorazowa zmiana osób planowanych do realizacji usługi musi być uprzednio zgłaszana do Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca przejmuje ciążący na Zamawiającym obowiązek wykonania pomiarów elektrycznych izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej urządzenia w terminach określonych przepisami UDT (usługa jednorazowa).

Zamawiający wymaga aby spośród osób planowanych do realizacji usług co najmniej jedna osoba zatrudniona była na podstawie umowy o pracę.

Wymaganiem koniecznym jest doświadczenie w serwisowaniu wind firmy ORONA, potwierdzone co najmniej dwoma referencjami z okresu ostatnich 3 lat.

### Dane windy

Numer fabryczny XPL 32167 RK - miejsce instalacji ul. Wiśniowa Poznań – budynek należący do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert dla poszczególnych części jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

Uwaga: Zamawiający podaje kwotę serwisu miesięcznego, płatność za usługę odbywać się będzie sukcesywnie – miesięcznie.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje okres od 1 marca 2019 do 28 lutego 2021 r. – łącznie 24 miesiące.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Ofertę należy złożyć do dnia **31 stycznia 2019 r.**

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego [zk@poznan.uw.gov.pl](mailto:zk@poznan.uw.gov.pl) . Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.