Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa kontenerA telekomunikacyjnego

### Kontener telekomunikacyjny

### Opis wymagań:

Dostawa KONTENERA TELEKOMUNIKACYJNEGO zbudowanego na bazie samodzielnej konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez kąpiel cynkową oraz malowanie proszkowe. Ściany zbudowane z płyt warstwowych izolacyjnych, a podłoga i strop z blachy profilowanej i warstwy izolacyjnej. Odporność ogniowa nie gorzej niż klasa EL60, wartość współczynnika przenikalności cieplnej k poniżej 0,35 W/m2K. Kontener wyposażony w klimatyzację[[1]](#endnote-1), instalację elektryczną z tablicą rozdzielczą zasilania umożliwiająca podpięcie zewnętrznego agregatu prądotwórczego, oświetlenie podstawowe i awaryjne, czujniki temperatury wewnątrz kontenera, czujniki wejścia do kontenera i ruchu wewnątrz wraz z kamerą IP[[2]](#endnote-2) działającą na ruch i załączającą transmisję danych do Centrum Nadzoru w siedzibie Zamawiającego. Wielkość kontenera: długość co najmniej 6 m, szerokość co najmniej 2,40 m, a wysokość co najmniej 2,8 m.

### Wymagania szczegółowe:

Dostawca dostarczy kontener do wskazanego przez Zamawiającego miejsca czasowego przechowywania/posadowienia w województwie wielkopolskim (w m. Poznań lub Piła). Przedmiot zapytania nie obejmuje przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń związanych z posadowieniem kontenera zgodnie z obwiązującymi przepisami budowlanymi.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert dla poszczególnych części jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 23 sierpnia 2019 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego [zk@poznan.uw.gov.pl](mailto:zk@poznan.uw.gov.pl). Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonami 61 854 9972 – sekretariat Wydziału – do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Dariusz Dymek, Waldemar Paternoga oraz Marek Pondel.

Załącznik nr 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa elementu | Parametry wymagane |
| 1 | klimatyzacja | Parametry klimatyzacji dobrane do zapewnienia warunków klimatycznych w kontenerze przy założeniu wyposażenia kontenera w 2 szafy rackowe |
| 2 | kamera | Równoważne do kamery Dahua IPC-HDBW1420E – kamera musi zostać dostarczona wraz z licencją na podłączenie do systemu z oprogramowaniem podniesionym do wersji SeeTec Cayuga S100 X Camera Extension - 1 szt |

1. Parametry klimatyzacji zawiera pkt 1 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ [↑](#endnote-ref-1)
2. Parametry kamery zawiera pkt 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ [↑](#endnote-ref-2)