**Zapytanie ofertowe**

Na podstawie Zarządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

**opis przedmiotu zamówieniA**

# dostawa i montaż systemu MASZTOWEGO NA POTRZEBY łąCZNOŚCI RADIOWEJ zarzĄdzania kryzysowego – Gniezno ul. Pawła II 9/10

### Opis wymagań:

Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Pawła II 9/10 wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem. System masztowy jest elementem stacji retransmisyjnej systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania. Prace montażowe wykonane muszą być w porozumieniu z właścicielem nieruchomości Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, pod nadzorem autorskim projektanta systemu masztowego oraz nadzorem technicznym serwisanta sieci łączności radiowej.

Od Wykonawcy oczekuje się dostawy wraz z instalacją ww. masztu zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem systemu masztowego.

Montaż masztu w lokalizacji obejmuje:

* montaż masztu – przewiezienie, wniesienie, przymocowanie, zakotwienie masztu,
* montaż urządzeń radiowych na masztach – montaż urządzeń, anten z akcesoriami pomocniczymi zgodnie z projektem,
* odbiór wykonania i instalacji masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac.

Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

# Formalne Wymagania

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
2. współpracy z Zamawiającym oraz właścicielem nieruchomości w zakresie m.in. wstępu na dach obiektu, ustalenia harmonogramu prac,
3. współpracy z projektantem, który zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego,
4. współpracy z serwisantem sieci łączności radiowej, w zakresie takiego prowadzenia prac, aby zachować ciągłość działania sieci łączności radiowej.
5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%; waga kryterium okres gwarancji na zamontowany maszt   
i instalację masztu wynosi 40%. Zamawiający oczekuje minimum 3 letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony i zamontowany system masztowy.

Wymagania od Wykonawców:

1. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej – jedna osoba,
2. uprawnienia do prac na wysokościach – jedna osoba,
3. wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej – co najmniej 3 referencje od różnych Zamawiających/ Zlecających,
4. dojazd do lokalizacji na koszt Wykonawcy,
5. przedstawiona oferta zawierać będzie wszystkie koszty realizacji zamówienia.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w **terminie do 30 kwietnia 2019 r.**

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Termin składania ofert do **31 stycznia 2019 r.**

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.